	[image: ]
	SUVSANOAT ENGINEERING SYSTEMS
Ташкент, ул. Укчи 3  ·  +998 77 304 34 00  ·  suvsanoat@gmail.com  ·  suvsanoat.uz


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Хлоратор / станция дозирования
Электролизные установки гипохлорита 10–1000 г/ч и станции дозирования реагентов. Типоразмер = доза × расход воды.
ЗАКАЗЧИК
	Организация / имя
	

	Контактное лицо, телефон
	

	Объект и адрес
	


ВОДА И ЗАДАЧА
	Что обрабатываем
питьевая вода, бассейн, очищенный сток, техвода
	

	Расход обрабатываемой воды, м³/ч
и часов работы в сутки
	

	Требуемая доза, мг/л
если известна — иначе посчитаем по назначению
	


ДЛЯ ХЛОРАТОРА
	Анализ воды: жёсткость, мг-экв/л
перед ячейкой обязателен умягчитель
	

	Помещение: размеры и вентиляция
электролиз выделяет водород
	

	Электроснабжение
220 / 380 В
	


ДЛЯ СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ
	Реагент и рабочая концентрация
коагулянт, флокулянт, гипохлорит, кислота…
	

	Давление в точке ввода, бар
	

	Управление
вручную, по расходомеру, по датчику
	


ПРИЛОЖИТЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ
1. анализ воды
1. схема узла, куда встраиваем
1. фото помещения
Заполненный лист отправьте на suvsanoat@gmail.com или в Telegram t.me/suvsanoat. Подбор типоразмера, стоимость и схему установки вернём в течение рабочего дня.
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